{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,5,0],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8],[7,0,8,0],[11,0,12,6]]}
["附件1.产品防护及包装报价表（含税）"]
["木箱报价\n（内容物含基本塑料薄膜缠绕防护）\n\n10m³以上木箱报价不得高于参考价-涂黄色底色部分","国内木箱价格（实木松木）",null,"出口箱价格（松木完成熏蒸加证明）",null,"积层方木箱价格（免熏蒸夹板木方）",null,"箱板","框架箱"]
[null,"立方数","报价/m³","立方数","报价/m³","立方数","报价/m³","按实际所用材料㎡结算，报价/㎡","按实际所用材料m³结算，报价/m³"]
[null,"≤10m³",null,"≤10m³",null,"≤10m³",null,80,4500]
[null,"50m³≥方数＞10m³",210,"50m³≥方数＞10m³",230,"50m³≥方数＞10m³",250]
[null,"＞50m³",null,"＞50m³",null,"＞50m³"]
[]
["防护项目报价/m³\n（按内容物立方数，标明厚度）","珍珠棉","铝箔真空包装","LDPE基材膜","其他材料"]
[]
[]
["以上报价均为含税价格，包含所有人工、木箱制作、封箱辅件等。乙方负责在甲方工厂完成货物的装箱、固定、防护填充物放置、木箱封箱（含防护安装）等工作。"]
["木箱要求：\n指定木材种类（实木松木、胶合板-厚度要求）及等级要求（无虫蛀、无腐朽、无大节疤、含水率≤20%）。\n木材：出口箱必须符合ISPM15标准，提供有效熏蒸/热处理证书。\n厚度：主框架木材截面尺寸要求100mm x 100mm及以上，支撑/加强筋尺寸按需求。底板厚度要求18mm以上防水胶合板，承重需考虑货物重量+堆码载荷。侧板和顶板厚度根据内销或出口采用12mm-15mm胶合板或实木板。\n连接方式：高强度钢钉、螺栓或榫卯结构要求。\n强度：若需堆码箱必须满足堆码强度、起吊强度要求。\n加固：木箱边角采用钢带加固。"]
[]
[]
["    "]
["    "]
["   "]
["   "]